**Промежуточная аттестация по предмету «Технология»**

**направление «Индустриальные технологии»**

**5 класс**

.

Форма аттестации – тест

Время на выполнение работы – 45 минут.

**Критерии оценки**

За каждый правильный ответ – 1 балл

Максимальное количество баллов – 20

**Оценка «5»** - 18-20 баллов

**Оценка «4»** - 13-17 баллов

**Оценка** **«3»** - 08 -13 баллов

**Оценка «2»** - 7 баллов

*Внимательно прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа.*

**1. Материалы из древесины, получаемые путем продольной распиловки бревен.**

1) Хлысты

2) Бревна

3) Пиломатериалы

**2. По каким признакам различают древесину?**

1) По цвету, запаху, текстуре и твердости

2) По цвету ядра, форме заболони, текстуре

3) По запаху, годичным кольцам, твердости

**3. Древесина каких деревьев относится к твердым породам?**

1) Дуба, березы, бука, граба

2) Дуба, сосны, бука, граба

3) Ели, осины, сосны, липы

**4. Рабочее место столяра?**

1) Стол

2) Парта

3) Верстак

**5. Каждое дерево состоит из трех частей:**

1) Хлыст, ветки, корни

2) Корни, ствол, крона

3) Ствол, текстура, корни

**6. Что необходимо иметь для изготовления любого изделия?**

1) Инструменты, материалы и техническую документацию.

2) Инструменты, образцы изделий

3) Инструменты и техническую документацию

**7. Где содержаться сведенья о процессе изготовления изделия?**

1) В рисунках

2) В чертежах

3) В технологических картах

**8. Как называется процесс нанесения на поверхность заготовки очертаний будущей детали?**

1) Копирование

2) Разметка

3) Рисование

**9. По каким графическим документам изготавливают изделия?**

1) По чертежам или эскизам

2) По фотографиям или техническим рисункам

3) По рисункам или фотографиям

**10. Для чего служит использованное здесь условное изображение?**



1) Для обозначения ширины детали

2) Для обозначения длины детали

3) Для обозначения толщины детали

**11. Что делают с заготовкой после разметки?**

1) Пилят и шлифуют

2) Пилят и строгают

3) Шлифуют и строгают

**12. Как называется этот пиломатериал?**



1) Доска обрезная

2) Брус

3) Брусок

**13. Рабочий какой профессии изготавливает двери из древесины?**

1) Станочник

2) Слесарь

3) Столяр

**14. Как называется этот инструмент?**



1) Бурав

2) Коловорот

3) Ручная дрель

**15. Какие из указанных соединений неразъемные?**

1) Соединения гвоздями и на клею

2) Соединения гвоздями

3) Соединения шурупами и гвоздями

**16. При покраске изделий в помещении правила техники безопасности требуют:**

1) Проветривать помещение.

2) Избегать попадания лака на открытые участки тела, после работы тщательно мыть руки с мылом.

3)Выполнять все вышеперечисленные правила.

**17. Свойство метала, характеризующее способность проводить электрический ток:**

1) теплопроводность

2) электропроводность

3)твердость

**18. Проволоку толщиной более 5 мм получают способом**

1) прокатки

2) волочения

3) штамповки

**19. Художественная обработка древесины это:**

1) сверление и строгание

2) выпиливание, выжигание и резьба

3) разметка, пиление, зачистка

**20. Работа над творческим проектом начинается с**

1) изготовления изделия

2) оформления проекта

3) с выбора и обоснования проекта

Ответы

|  |  |
| --- | --- |
| **№ вопроса** | **№ ответа** |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 3 |
| 11 | 2 |
| 12 | 1 |
| 13 | 3 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 19 | 2 |
| 20 | 3 |